|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Требуемые функции и параметры (усредненные значения) |
| Эксплуатационные (Функциональные/Технические) характеристики (общие) | |
| Угол оптики | 12° |
| Линзы | Стеклянные |
| Тип | жесткая, крупноформатная |
| Диаметр | 4 мм |
| Длина | 30 см. |
| Стерилизация | Автоклавируемая |
| Светопроводность | со встроенным оптоволоконным световодом |