**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку строительных и хозяйственных товаров на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».**

**Предмет процедуры закупки:** Поставка строительных и хозяйственных товаров на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели товара | Един.измер. | Кол-во |
| 1 | АВДТ 63 С16 30мА (Автоматический выключатель дифф. токов) | Контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания | шт | 1 |
| 2 | Автомат 25А ВА47-29 (1 переключатель) | Контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания | шт | 6 |
| 3 | Батарейки аккумуляторные, AAA, Ni-Mh, комплект 2 шт. | Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, Ni-Mh, 1000 mAh | кмпл | 1 |
| 4 | Саморез ун. 3,5 х 30 | 200 штук в упаковке | Уп. | 1 |
| 5 | Анкер рамный ф 8\*152 | Крепеж дверных коробок из ПВХ | шт | 4 |
| 6 | Аэрозоль белая краска | В баллончике | шт | 2 |
| 7 | Бита длинная к шуруповерту | Расходный материал | шт | 4 |
| 8 | Брусок строганный сухой 20х40 мм длинной 2,5 м | Обрезной строганый брусок влажности 8-12% (камерной сушки), первый сорт. | шт | 2 |
| 9 | Брусок строганный сухой 50х50 мм длинной 2 м | Обрезной строганый брусок влажности 8-12% (камерной сушки), первый сорт. | шт | 2 |
| 10 | Бур по бетону 5х110мм с маленьким углом наклона | Бур по бетону используется для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Предназначены для проделывания довольно большого количества отверстий, но только при условии, что они будут неглубокими | шт | 1 |
| 11 | Бур по бетону 6х110мм с маленьким углом наклона | Бур по бетону используется для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Предназначены для проделывания довольно большого количества отверстий, но только при условии, что они будут неглубокими | шт | 1 |
| 12 | Ткань Бязь 150см гост | Хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, бумажный холст, бурметь. | м | 10 |
| 13 | Ткань Бязь 150см гост | Хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, бумажный холст, бурметь. | м | 4 |
| 14 | Валик 180 мм без ручки для эмали, масляных и ВД красок | Валик из натурального меха. Применяется для нанесения эмалей, масляных красок, защиты от коррозии, красок на водной основе, латексных красок.Термовплавленная шубка не отслаивается от основания валика при многократном и интенсивном использовании.Бесшовная структура шубки позволяет равномерно наносить краску.Обработанные края ролика не оставляют следов по бокам в процессе окрашивания. | шт | 6 |
| 15 | Валик 250 мм без ручки полиакрил, для ВД красок | Полиакриловый валик применяется со всеми типами ЛКМ. Рекомендуется для фасадных работ.За счет длинного ворса (18 мм) обладает высокой покрывающей способностью и обеспечивает качественную покраску шероховатых поверхностей большой площади.Полиакриловая шубка устойчива к разного рода растворителям. | шт | 2 |
| 16 | Валик прижимной обойный, 150мм без ручки | Валик прижимной резиновый предназначен для прижатия тяжелых обоев и самоклеящихся пленок. | шт | 2 |
| 17 | Вантуз резиновый стандартный | Рабочая поверхность выполнена из резины, а также имеют прочную деревянную рукоятку. | шт | 4 |
| 18 | Электрическая вилка с заземлением, 16А / 220В | Разборное изделие электромонтажного типа, которое позволяет обновить шнур питания любого бытового прибора в случае поломки старой вилки. Приспособление имеет прямую форму корпуса, обеспечивает легкость подсоединения необходимого провода. Вилка предназначается для присоединения к однофазной сети ~250 В, частотой 50 Гц, номинальным током 16 А. | шт | 10 |
| 19 | Вилы стандарт.хоз инвентарь | Вилы металлические 4-зубчатые | шт | 2 |
| 20 | Поролон (2000 мм х 1000 мм х 100 мм) | Поролон представляет собой эластичный пластик, наполненный газом. Основой для создания поролона стал полиуретан. | шт | 5 |
| 21 | Выключатель 1СП | Выключатель, скрытого устройства, 1-клавиша, 6А, белый, IP20. | шт | 2 |
| 22 | Выключатель одноклавишный наружный | Выключатель, наружного устройства, 1-клавиша, 6А, белый, IP20. | шт | 2 |
| 23 | Газлифт для офисного кресла длинный 235 X 140 X 430 | Комплектующее, которое позволяет регулировать высоту кресла | шт | 2 |
| 24 | Гайка М16 (1000 шт) | Тип резьбы — метрическая;Номинальный диаметр — 16,0 мм;Диаметр описной окружности — 26,2 мм;Высота — 13,0 мм;Размер под ключ — 24,0 мм;Шаг резьбы — 2,0 мм. | упак | 4 |
| 25 | Галтель потолочная | ПВХ, 30х30 мм, 2 м | шт | 2 |
| 26 | Гвозди 40мм | 2 кг в уп | уп | 2 |
| 27 | Гибкий шланг г/г 0.5м | Армированный резиновый шланг с гайками на концах | м | 2 |
| 28 | Грабли веерные пластинчатые без черенка | ширина 400 ммвысота с тулейкой 400 ммвысота без тулейка 280 мм | шт | 5 |
| 29 | Грабли 14-зуб. (2.5мм) витые(нерж.) с дер. черенком | Витые грабли 12-зубьев из нержавеющей стали с деревянным черенком стойки к механическим повреждениям. | шт | 3 |
| 30 | Грунт эмаль черная 1.9к | Грунт эмаль упакована в металлическую банку, масса нетто 1,9кг. | шт | 2 |
| 31 | Грунтовка 20 кг | Грунтовка на основе алкидного лака, обеспечивающая прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью и предупреждающая их отслаивание от поверхности.Обладает высокими антикоррозийными свойствами. | шт | 2 |
| 32 | Грунтовка акриловая универсальная 10 кг | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая универсальная для наружных и внутренних работ. | шт | 2 |
| 33 | Гусак для смесителя | Длина излива 400 мм | шт | 4 |
| 34 | Диск отрезной по металлу D 115 | Диск отрезной, используется для распила разнообразных металлических конструкций и деталей. Диаметр:115 мм Толщина: 2,5 мм Внутренний диаметр: 22 мм | шт | 15 |
| 35 | Диск отрезной по металлу D 230 | Диск отрезной, используется для распила разнообразных металлических конструкций и деталей. Диаметр:230 мм Толщина: 2,5 мм Внутренний диаметр: 22 мм | шт | 6 |
| 36 | Дюбель д/ГКЛ метал 15х38 мм (100 шт) | Дюбель саморез металлический из сплава ZnAl для крепления в гипсокартонных стенах. | уп | 10 |
| 37 | Дюбель п/п 8х52 мм (100 шт) | Универсальный распорный дюбель | упак | 2 |
| 38 | Дюбель фасадный 10х100 мм (100 шт) | Дюбель рельефный с двумя крыльями и неполным продольным срезом. | упак | 2 |
| 39 | Дюбель универсальный 6х37 (100 шт) | Имеет трехсегментную распорную часть, бортик, предотвращающий проваливание дюбеля в монтажное отверстие и продольные ребра. | упак | 2 |
| 40 | Дюбель-хомут 11х18 мм (100 шт) | Дюбель-хомут изготовлен из нейлона и имеет следующие размеры:- длина хомута – 180 мм;- диаметр дюбеля – 110 мм. | упак | 2 |
| 41 | Дюбель-хомут 5х8 мм (100 шт) | Дюбель-хомут изготовлен из нейлона и имеет следующие размеры:- длина хомута – 80 мм;- диаметр дюбеля – 50 мм. | упак | 2 |
| 42 | Дюбель-гвоздь 10х160 мм (100 шт) | Дюбель с гвоздем для быстрого монтажа, потайной бортик (в сборе). | упак | 2 |
| 43 | Жидкие гвозди (350-450 гр) | Профессиональный клей усиленного действия для тяжелых строительных конструкций. | шт | 4 |
| 44 | Заглушка п/п D=32 мм | Используется на конце трубопровода, чтобы остановить поток воды. | шт | 2 |
| 45 | Заглушка 1/2" ВР | Используется на конце трубопровода, чтобы остановить поток воды. | шт | 2 |
| 46 | Заглушка д/радиатора 1" лев./ прав. | Размер: 32Максимальная рабочая температура (\*С): 100Максимальное рабочее давление (бар): 16Материал: Биометалл | шт | 2 |
| 47 | Известь (2 кг) | Смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида, хлорида и гидроксида кальция. | шт | 2 |
| 48 | Изолента ПВХ | Предназначена для изоляции электроприборов и электрооборудования.Сорт - высшийШирина: 15 ммТолщина: 0,2 ммДлина ленты в ролике: 10 м | шт | 4 |
| 49 | Изолон фольг.15м"8" | Изолон-фольга НПЭ 8мм (ламин. металл. 1,0м\*15м) S=15кв.м. | шт | 3 |
| 50 | К-т дверных ручек | Гарнитур нажимной со сплошной накладкой (30 мм), белый | компл | 1 |
| 51 | Кабель ПВС 3х1.5 | Силовой провод ПВС 3х1.5 со скрученными жилами и двойной оплеткой. | м | 100 |
| 52 | Кабель канал  | Кабель-канал 10х12мм (2м) белый | шт | 50 |
| 53 | Кабель силовой ПВС 3х2,5 | Силовой провод ПВС 3х2.5 со скрученными жилами и двойной оплеткой. | м | 50 |
| 54 | Кислород газ медиц.(бал | Заправка баллона медицинским кислородом | шт | 18 |
| 55 | Углекислотный баллон | Заправка баллона углекислотным газом | шт | 3 |
| 56 | Клапан армат бочка унит | Арматура бачка для унитазов. В комплекте сливная и заливная арматура бачка унитаза а также прокладка с крепежом для бачка. Механизм подходит для всех моделей унитазов. | шт | 5 |
| 57 | Клей ПВА, бустилат | Клей ПВА (бумага, картон, дерево), 125 г | шт | 42 |
| 58 | Колесо к каталке станд. | С кронштейном под опорный подшипник, диаметр колеса 125 мм, крепежный шток – болт 12 мм | шт | 3 |
| 59 | Кран букса  | Вид: кранбукса; Тип смесителя: двухрычажный; Резьба для подключения воды: 1/2M; Форма штока: крест; Размер штока: 8х20 мм; Угол поворота: 90 град.; Материал: керамика. | шт | 12 |
| 60 | Кран шаровой  | Резьбовой; Резьба: внутренняя; Областьприменения: горячее водоснабжение / холодноеводоснабжение; Диаметр резьбы: 1/2"; Материал: латунь | шт | 20 |
| 61 | Краска масл.в ассорт. | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 141 |
| 62 | Крепление д/москитн сет | Уголки для крепление рамки с москитной сеткой | шт | 36 |
| 63 | Кронштейн д/шланга душа | Кронштейн для душа стандартный, пластиковый | шт | 5 |
| 64 | Лампа светод  | Аналог ЛД-20, аналог ЛД-40 | шт | 120 |
| 65 | Лейка душа простая | Лейка душа пластмассовая | шт | 2 |
| 66 | Личинка замка  | 70 мм | шт | 10 |
| 67 | Лопата стандарт.хоз.инвентарь | Лопата штыковая с деревянным черенком | шт | 5 |
| 68 | Муфты КНР ф 25\*3/4 | Муфты КНР ф 25\*3/4 | шт | 12 |
| 69 | Мел | Стандартный в кулях по 20 кг | кг | 100 |
| 70 | Метла садовая | ПВХ | шт | 5 |
| 71 | Мойка нерж. | 600х800мм, двойная | шт | 2 |
| 72 | Набор лезвий д/ножа | Ширина лезвий 18 мм, 10 шт в упаковке | уп | 1 |
| 73 | Наждачная бумага | Р80, Р120, Р140 | м/п | 3 |
| 74 | Направляющие ящиков сто | 450 мм | компл | 9 |
| 75 | Нитроэмаль сер.  | Нитроэмаль НЦ-132 Универсал 1,8кг | кг | 18 |
| 76 | Отводы ф 110 канализац. | Угол 67, угол 87 | шт | 10 |
| 77 | Патрон электрический | 235В, 6А | шт | 5 |
| 78 | Переключатель ONN-OFF | 235В, 6А | шт | 3 |
| 79 | Пилолес обрезной  | Доска обрезная хвойных пород 25-28 мм | куб.м | 5 |
| 80 | Плинтус станд. | Плинтус ПВХ | м | 60 |
| 81 | Подводка 60 см  | ½” гайка-штуцер | шт | 60 |
| 82 | Подстолье для мойки  | 600х800 мм, белый мрамор | шт | 1 |
| 83 | Прессшайба саморез 13,16мм | Крепеж 13, 16 мм | шт | 510 |
| 84 | Провод ПУГНП 3\*2,5 | Для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока, в том числе по деревянным конструкциям. Применяется при температуре от минус 15 до плюс 50 'С. Провод не распространяет горение. | м | 100 |
| 85 | Растворитель  | 646 | л | 25 |
| 86 | Ручка дверная  | Ручка на планке, поворотная | шт | 10 |
| 87 | Саморезы | 3,5х32 мм по дереву | кг | 5 |
| 88 | Сверло ф 10 ,мет | Металлическое сверло диаметром 10 мм | шт | 15 |
| 89 | Сгон метал ф 3/4 | Сгон стальной 1/2" черный (Ду 15 мм) | шт | 6 |
| 90 | Сифон с переливом | Сифон с переливом для душа | шт | 5 |
| 91 | Смеситель д/раковин | Сифон для раковины | шт | 10 |
| 92 | Средство от ржавчины 1л | Назначение универсальноеСредство жидкостьОт ржавчиныОт известкового налетаНПАВ не более 5%, АмПАВ не более 5% | шт | 2 |
| 93 | Тройник сантехнический, ф 110 | ПВХ | шт | 15 |
| 94 | Труба полипропиленовая ф 32 г/в | Водопроводная армированная труба для горячей воды | м | 50 |
| 95 | Разбавитель красок | Относится к бензиновым растворителям смешанного типа и содержит в своем составе до 50% углеводородов каждой группы.Основные характеристики:- эффективно и быстро растворяет любые органические соединения;- не имеет резкого запаха из-за моментальной выветриваемости;- обладает коррозионной агрессивностью. | л | 10 |
| 96 | Угол ПВХ 30\*30, 2,7 м | ПВХ уголок 30х30 мм | шт | 25 |
| 97 | Уголок алюм. | Аллюминиевый угол 50х50 мм, 2 м | м | 5 |
| 98 | Хомут сантехнический | ½-1” | шт | 5 |
| 99 | Цемент М-500 | В кулях по 50 кг | шт | 5 |
| 100 | Шланг д/душа | Армированный шланг стандарт | шт | 3 |
| 101 | Шпатлевка, 20 кг | Латексная шпатлевка | шт | 25 |
| 102 | Фанера 8-12мм | Лист фанеры 1525х1525 мм | шт | 10 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки.

**Место поставки товара:** 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

**Сроки поставки товара:**

- общий срок поставки: с момента заключения договора до 30.06.2019г. Поставка осуществляется партиями, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени поставки и необходимости покупателю осуществить приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.