**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку климатического оборудования (сплит-системы) для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».**

**Предмет процедуры закупки:** Поставка климатического оборудования (сплит-системы)для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| **1** | **Сплит-система кондиционирующая** | Тип – настенная;Комплектация - наружный блок, внутренний блок;Основные режимы - охлаждение/обогрев;Холодопроизводительность, кВт – не менее 2,65;Теплопроизводительность, кВТ – не менее 2,70;Класс энергоэффективности - АУровень шума внутреннего блока, Дб – не более 33;Дополнительные функции - режим вентиляции, поддержания температуры, ночной режим, функция осушения воздуха.Возможность регулировки направления воздушного потока – наличие; Самодиагностика неисправностей – наличие;Управление – с пульта | шт. | 4 |
|  | **Сплит-система кондиционирующая** | Тип – настенная;Комплектация - наружный блок, внутренний блок;Основные режимы - охлаждение/обогрев;Холодопроизводительность, кВт – не менее 7,0;Теплопроизводительность, кВТ – не менее 7,1;Класс энергоэффективности – В/СУровень шума внутреннего блока, Дб – не более 40;Дополнительные функции - режим вентиляции, поддержания температуры, ночной режим, функция осушения воздуха, фильтрация.Возможность регулировки направления воздушного потока – наличие; Самодиагностика неисправностей – наличие;Функция самоочистки – наличие;Функция самодиагностики неисправностей – наличие;Таймер на включение/отключение – наличие.Управление – с пульта. | шт. | 4 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки.

**Место поставки товара:** 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

**Сроки поставки товара:**

- общий срок поставки: с момента заключения договора до 30.06.2019г. Поставка осуществляется единовременно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени поставки и необходимости покупателю осуществить приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика.

Начальник хозяйственного отдела Д.Г. Гаевой