**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Оказание услуг по техническому обслуживанию  
 анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе   
для нужд НУЗ "Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО "РЖД"**

1. **Объект закупки**: Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД».

**2.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров**: В оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе LionAlcolmeterмодели SD-400входит:

* Диагностика технического состояния;
* Необходимый ремонт, если требуется;
* Проверка, корректировка показаний по необходимости;
* Техническое обслуживание с получением свидетельства о поверке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование, тип средств измерений** | **Метрологические характеристики** | |
| **Класс точности, погрешность** | **Пределы (диапазон) измерений** |
| Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе LionAlcolmeterмодель SD-400 | ± 0,05 мг/л в диапазоне  0– 0,48 мг/л  ±10% в диапазоне св. 0,48 – 0,95 мг/л | 0 – 0,95 мг/л |

**Технические характеристики анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе LionAlcolmeterмодели SD-400 в соответствии с описанием типа средства измерений:**

Пределы допускаемой погрешности при температуре (20 ± 5) °C в диапазоне измерений  
0 – 0,48 мг/л: ±0, 05 мг/л;

Пределы допускаемой погрешности при температуре (20 ± 5) °C в диапазоне измерений  
св. 0,48 – 0, 95 мг/л: ±10%.

**3.Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента**: Заказчик не может заранее определить объем оказываемых услуг (в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

4**. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению**: Ремонт или замена запасных частей (включая проверкуи корректировку показаний) выполняются при выявлении потребности.

В случае выявления неисправностей требующих замены запасных частей снятых с производства, Исполнитель составляет акт технической диагностики с рекомендацией на списание.

**5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок**:

Гарантийный срок на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи – приёмки оказанных услуг;

В условия гарантии должно быть включено безвозмездное исправление по требованию Заказчика всех выявленных недостатков, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество оказываемых услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента письменного уведомления;

В условия гарантии должно быть включено безвозмездное устранение некачественно оказанных услуг силами и за счёт Исполнителя;

Исполнитель обязуется своими силами и за свой счёт устранить любые недостатки оказанных услуг, если они (или причины их возникновения) возникли до подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг, в течении 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков;

Для проверки соответствия качества объекта закупки требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;

**6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:**

Качество оказанных услуг должно соответствовать стандартам РФ, что обязательно удостоверяется Исполнителем соответствующими документами, удостоверяющими качество оказанных услуг, свидетельством о поверке.

Выдача извещения о непригодности не предусмотрена.

Услуги должны быть оказаны организацией, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Оборудование, прошедшее техническое обслуживание, должно быть работоспособным;

Характеристики оборудования после проведения технического обслуживания или ремонта не должны ухудшаться и должны соответствовать параметрам завода-изготовителя;

Техническое обслуживание и ремонт приборов должно проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

Исполнитель обязан соблюдать при оказании услуг требования техники безопасности, руководствоваться Правилами противопожарного режима, нормами экологического, природоохранного и санитарно-эпидемиологического Законодательства Российской Федерации;

Исполнитель гарантирует Заказчику наличие обученного и аттестованного персонала в области пожарной безопасности и охраны труда;

Стоимость заменяемых деталей, узлов и агрегатов входит в стоимость оказываемых услуг;

Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами, без привлечения подрядных организаций.

Исполнитель оказывает услуги в течение 20 рабочих дней с момента получения изделий от Заказчика.

**7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):**

Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техникив соответствии с п. 17 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

**8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:** Услуги должны оказываться в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента заключения Контракта.

9. **Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта**:

Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка средств измерений на место оказания услуг и обратно (после проведения всех работ) осуществляется силами Заказчика, последовательность сдачи средств измерений на обслуживание определяется Заказчиком, в количестве не менее \_\_\_\_ штук за раз.

Адрес Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Оплата по договору производится 100% авансовым платежом на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Перечень отчетной документации**:**

* Акт оказанных услуг;
* Счет – фактура;
* Оригинал счета;
* Свидетельство о поверке средства измерений.

**10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:** согласно пункта 2 настоящего Технического задания.